招 标 公 告

因工作需要，我院现需对宁南医院门诊、医技楼、住院楼火灾报警系统进行改造，欢迎具备相关资质的企业参加。

**一、招标内容**

宁南医院门诊、医技楼、住院楼火灾报警系统改造。

**二、改造内容清单**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 工程量 |
|
| **一、安装部分清单** | | | |
| 1 | 火灾自动报警系统 点型探测器 总线制 感烟 | 只 | 830 |
| 2 | 感烟探测器 | 只 | 830 |
| 3 | 火灾自动报警系统 按钮 | 只 | 11 |
| 4 | 手动报警按钮 | 只 | 11 |
| 5 | 火灾自动报警系统 按钮 | 只 | 88 |
| 6 | 手动报警按钮（带插孔） | 只 | 88 |
| 7 | 火灾自动报警系统 报警按口 | 只 | 37 |
| 8 | 隔离器 | 只 | 37 |
| 9 | 火灾自动报警系统 报警按口 | 只 | 8 |
| 10 | 电话模块 | 只 | 8 |
| 11 | 火灾自动报警系统 消防通信、报警备用电源安装 通信 分机 | 见表 | 3 |
| 12 | 电话分机 | 只 | 3 |
| 13 | 火灾自动报警系统 报警按口 | 只 | 106 |
| 14 | 控制模块 | 只 | 106 |
| 15 | 火灾自动报警系统 火灾事故广播安装 吸顶式扬声器 | 只 | 157 |
| 16 | 扬声器 | 只 | 157 |
| 17 | 火灾自动报警系统 报警按口 | 只 | 8 |
| 18 | 广播模块 | 只 | 8 |
| 19 | 火灾自动报警系统 重复显示器 总线制 | 台 | 13 |
| 20 | 楼层显示器 | 台 | 13 |
| 21 | 火灾自动报警系统 报警联动一体机安装 落地式 500点以下 | 台 | 1 |
| 22 | 火灾报警控制器 | 台 | 1 |
| 23 | 多线制控制盘 | 块 | 2 |
| 24 | 火灾自动报警系统 消防通信、报警备用电源安装 消防报警备用电源 | 见表 | 1 |
| 25 | 直流稳压电源盘30A | 套 | 1 |
| 26 | CRT显示终端 彩色 带键 | 台 | 1 |
| 27 | CRT显示系统 | 台 | 1 |
| 28 | UPS | 个 | 1 |
| 29 | 火灾自动报警系统 消防通信、报警备用电源安装 电话交换机 20门 | 台 | 1 |
| 30 | 电话主机 | 台 | 1 |
| 31 | 火灾自动报警系统 火灾事故广播安装 广播分配器 | 台 | 1 |
| 32 | 广播主机（分配盘、功放） | 台 | 1 |
| 33 | 火灾自动报警系统 火灾事故广播安装 消防广播控制柜 | 台 | 1 |
| 34 | 广播控制柜 | 台 | 1 |
| 35 | 火灾自动报警系统 消防通信、报警备用电源安装 消防报警备用电源 | 见表 | 3 |
| 36 | 智能电源箱 | 套 | 3 |
| 37 | 金属软管敷设 公称管径 20mm以内每根管长1000mm以上 | 10m | 5.2 |
|  | 金属软管 | m | 53.56 |
| 38 | 管内穿线 多芯软导线二芯以内 导线截面1.5mm2以内 | 100m单线 | 7.2 |
|  | 消防信号线nh rvs 2\*1.5mm2 | m | 777.6 |
| 39 | 管内穿线 动力线路导线截面 2.5mm2以内铜芯 | 100m单线 | 5.1 |
|  | 电源线NH-BV2.5 | m | 535.5 |
| 40 | 控制电缆敷设 电缆 6芯以下 | 100m | 8.2 |
| 41 | 多线控制线NH-KVV4×1.5 | 米 | 820 |
| 42 | 自动报警系统装置调试 2000点以下 | 系统 | 1 |
| 43 | 脚手架搭拆费(第七册 消防及安全防范设备安装工程) | 元 | 1 |
| 44 | 脚手架搭拆费10kV以下架空线路除外(第二册 电气设备安装工程) | 元 | 1 |
| **二、主材部分清单** | | | |
| 45 | 金属软管 D20 | m | 53.56 |
| 46 | 消防信号线nh rvs 2\*1.5mm2 | m | 777.6 |
| 47 | 电源线NH-BV2.5 | m | 535.5 |
| 48 | 感烟探测器 | 只 | 830 |
| 49 | 手动报警按钮 | 只 | 11 |
| 50 | 广播主机（分配盘、功放） | 台 | 1 |
| 51 | 手动报警按钮（带插孔） | 只 | 88 |
| 52 | 广播控制柜 | 台 | 1 |
| 53 | 隔离器 | 只 | 37 |
| 54 | 控制模块 | 只 | 106 |
| 55 | 电话模块 | 只 | 8 |
| 56 | 广播模块 | 只 | 8 |
| 57 | 扬声器 | 只 | 157 |
| 58 | 多线控制线NH-KVV4×1.5 | 米 | 820 |
| 59 | 楼层显示器 | 台 | 13 |
| 60 | 电话分机 | 只 | 3 |
| 61 | 火灾报警控制器 | 台 | 1 |
| 62 | CRT显示系统 | 台 | 1 |
| 63 | 电话主机 | 台 | 1 |
| 64 | 多线制控制盘 | 块 | 2 |
| 65 | 直流稳压电源盘30A | 套 | 1 |
| 66 | 智能电源箱 | 套 | 3 |
| 67 | UPS | 个 | 1 |

**三、投标单位资格要求**

（一）法人授权委托书（原件）

（二）营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一证件（复印件加盖单位公章），开标现场提供原件备查；

（三）消防施工工程专业二级资质（复印件加盖单位公章），开标现场提供原件备查;

**四、项目具体要求**

（一）该项目包含安全消防系统工程设计、防火报警设备安装调试、机械设备安装调试及维修，并提供相关技术咨询、人员培训；

（二）该项目属于交钥匙工程，须在9月28日前完成整改，并通过消防总队验收；

（三）投标文件一式四份，包含资质要求、投标报价、施工设计、施工方案、售后服务承诺等。

**五、开标时间及地点**

时间：2017年9月6日上午10点

地点：宁夏人民医院总院党员活动室（行政楼3楼）

地址：银川市金凤区正源北街301号

**六、联系人及联系方式**

联系人：姚老师、王老师

联系电话：0951-5920087/5920084

宁夏回族自治区人民医院

招标办公室

2017年9月4日