附件：

## 各院区建筑物防雷检测点位统计表

**院区:院本部**

**地址：银川市金凤区正源北街301号**

|  |  |
| --- | --- |
| 检测点位置 | 检测点位数量 |
| **住院楼** |
| 楼顶接闪带 | 10 |
| 楼面金属广告牌 | 14 |
| 屋顶风机 | 20 |
| 屋顶风机防雷装置 | 20 |
| 送风机 | 9 |
| 送风机防雷装置 | 9 |
| 消防排风机 | 7 |
| 消防排风机防雷装置 | 7 |
| 抽油烟机 | 8 |
| 西侧电梯机房接闪带 | 4 |
| 西侧电梯机房 | 6 |
| 东侧电梯机房接闪带 | 6 |
| 东侧电梯机房 | 6 |
| 中部电梯机房接闪带 | 6 |
| 中部电梯机房 | 20 |
| 高位水箱间 | 10 |
| 12F配电室（共计4个配电室）  | 12 |
| 11F配电室（共计4个配电室） | 12 |
| 10F配电室（共计4个配电室） | 12 |
| 9F配电室（共计4个配电室） | 12 |
| 8F配电室（共计4个配电室） | 12 |
| 7F配电室（共计4个配电室） | 12 |
| 6F配电室（共计4个配电室） | 12 |
| 5F配电室（共计4个配电室） | 12 |
| 4F配电室（共计4个配电室） | 12 |
| 3F配电室（共计4个配电室） | 12 |
| 2F配电室（共计4个配电室） | 12 |
| 1F配电室（共计4个配电室） | 12 |
| B1F配电室（共计4个配电室） | 12 |
| 12F空调新风机房（共计2个新风机房） | 6 |
| 11F空调新风机房（共计2个新风机房） | 6 |
| 10F空调新风机房（共计2个新风机房） | 6 |
| 9F空调新风机房（共计2个新风机房） | 6 |
| 8F空调新风机房（共计2个新风机房） | 6 |
| 7F空调新风机房（共计2个新风机房） | 6 |
| 6F空调新风机房（共计2个新风机房） | 6 |
| 5F空调新风机房（共计2个新风机房） | 6 |
| 4F空调新风机房（共计2个新风机房） | 6 |
| 3F空调新风机房（共计2个新风机房） | 6 |
| 2F空调新风机房（共计2个新风机房） | 6 |
| 1F空调新风机房（共计2个新风机房） | 6 |
| 12F应急照明配电箱 | 1 |
| 11F应急照明配电箱 | 1 |
| 10F应急照明配电箱 | 1 |
| 9F应急照明配电箱 | 1 |
| 8F应急照明配电箱 | 1 |
| 7F应急照明配电箱 | 1 |
| 6F应急照明配电箱 | 1 |
| 5F应急照明配电箱 | 1 |
| 4F应急照明配电箱 | 1 |
| 3F应急照明配电箱 | 1 |
| 2F应急照明配电箱 | 1 |
| 1F应急照明配电箱 | 1 |
| B1F应急照明配电箱 | 1 |
| 1F监控机房 | 7 |
| B1消防泵房 | 35 |
| B1板换房 | 40 |
| B1地源热泵房 | 40 |
| B1无负压泵房 | 20 |
| B1弱电间 | 20 |
| B1发电机房 | 20 |
| B1 10KV配电室 | 110 |
| B1电缆间 | 20 |
| 住院楼总计点位：715 |

**肿瘤楼**

|  |  |
| --- | --- |
| 楼顶接闪带 | 10 |
| 楼面金属广告牌 | 10 |
| 屋顶风机 | 10 |
| 屋顶风机防雷装置 | 10 |
| 送风机 | 10 |
| 送风机防雷装置 | 10 |
| 消防排风机 | 10 |
| 消防排风机防雷装置 | 10 |
| 电梯机房（全部） | 40 |
| 高位水箱间 | 10 |
| 1F-12配电间 | 80  |
| 1F-12应急照明配电箱 | 12  |
| 肿瘤楼总计点位：222  |
|  |
| **门诊大楼** |
| 接闪带 | 10 |
| 空调室外机组 | 10 |
| 楼顶配电间（共计3个） | 12 |
| 室内排烟机组 | 12 |
| 室内排风机组 | 4 |
| B1-5F配电间 | 46 |
| CT仪器 | 20 |
| 门诊大楼总计点位：114 |
| **液氧站（一年两次检测）** |
| 液氧站彩钢板 | 4 |
| 罐体 | 4 |
| 蒸发器 | 6 |
| 控制室 | 10 |
| 液氧站总计点位：24 |
| **培训楼** |
| 接闪带 | 10 |
| 空调室外机组 | 10 |
| 楼顶配电间 | 12 |
| 室内排烟机组 | 12 |
| 室内排风机组 | 4 |
| 1F-8F配电间 | 38 |
| 电梯机房 | 20 |
| 培训楼总计点位:106 |
| **氧疗科** |
| 接闪带 | 4 |
| 太阳能支架 | 30 |
| 1F-3F 配电箱 | 20 |
| 电梯机房 | 10 |
| 空调机组 | 10 |
| 氧疗科总计点位：74 |
| **公寓楼** |
| 接闪带 | 4 |
| 空调机组 | 12 |
| 电梯机房 | 12 |
| 1F-6F配电室 | 18 |
| 公寓楼总计点位：46 |
| **行政中心＆中心会议厅** |
| 接闪带 | 10 |
| 配电箱 | 20 |
| 等电位端子 | 4 |
| 监控机房 | 10 |
| 电梯机房 | 10 |
| 行政中心＆中心会议厅总计点位：54 |
| **急诊楼** |
| 接闪带 | 10 |
| 排烟机 | 10 |
| 排风机 | 20 |
| 1F - 5F 配电箱 | 10 |
| 等电位端子 | 10 |
| 电梯机房 | 20 |
| CT仪器 | 10 |
| 应急照明配电箱 | 10 |
| 急诊楼总计点位：100 |
| **感染疾病科** |
| 接闪带 | 4 |
| 太阳能支架 | 30 |
| 排风机组 | 10 |
| 排烟机组 | 10 |
| 配电室 | 20 |
| 电梯机房 | 20 |
| 空调机组 | 20 |
| 感染疾病科总计点位：114 |
| **宁夏老年医学中心** |
| 接闪带 | 4 |
| 配电箱 | 10 |
| 等电位端子 | 5 |
| 电梯机房 | 10 |
| 宁夏老年医学中心总计点位:29 |
| **国际会议中心** |
| 接闪带 | 4 |
| 配电箱 | 10 |
| 等电位端子 | 5 |
| 电梯机房 | 10 |
| 国际会议中心总计点位：29 |
| **污水处理房锅炉房** |
| 接闪带 | 5 |
| 污水处理系统 | 20 |
| 锅炉系统 | 40 |
| 配电室 | 10 |
| 太阳能支架 | 30 |
| 污水处理房锅炉房总计点位：105 |
| 院本部防雷检测点共计：1732 |

**院区：西夏分院**

**地址：银川市西夏区怀远路148号**

|  |  |
| --- | --- |
| 检测点位置 | 检测点数量 |
| **门诊楼** |
| 接闪带 | 10 |
| 空调室外机组 | 12 |
| 室内排烟机组 | 12 |
| 室内排风机组 | 12 |
| 1F-4F配电间 | 32 |
| CT仪器 | 20 |
| 室外广告牌 | 22 |
| 门诊楼总计点位：120 |
| **急诊楼** |
| 接闪带 | 10 |
| 排烟机 | 10 |
| 排风机 | 15 |
| 1F - 5F 配电箱 | 30 |
| 等电位端子 | 10 |
| 电梯机房 | 10 |
| 应急照明配电箱 | 10 |
| 急诊楼总计点位：95 |
| **住院楼** |
| 接闪带 | 10 |
| 排烟风机 | 15 |
| 电梯机房 | 20 |
| 排风风机 | 15 |
| 高位水箱间 | 25 |
| 1F-5F配电箱 | 20 |
| 空调机组 | 20 |
| 等电位端子 | 10 |
| 住院楼总计点位：135 |
| **氧疗科** |
| 接闪带 | 5 |
| 配电室 | 10 |
| 照明配电箱 | 5 |
| 氧疗科总计点位：20 |
| **总配电区域** |
| 总配电室 | 40 |
| 变压器室 | 20 |
| 发电机房 | 10 |
| 监控室 | 10 |
| 总配电区域总计点位：80 |
| 西夏分院防雷检测点位：450 |

**院区：眼科医院**

**地址：银川市金凤区黄河东路936号**

|  |  |
| --- | --- |
| 楼顶接闪带 | 10 |
| 楼面金属广告牌 | 20 |
| 屋顶风机 | 10 |
| 送风机 | 10 |
| 消防排风机 | 10 |
| 电梯机房接闪带 | 4 |
| 电梯机房 | 15 |
| 高位水箱间 | 15 |
| B1-12F配电室  |  36  |
| B1-12F照明配电箱 | 36 |
| 1F监控机房 | 10 |
| B1消防泵房 | 30 |
| B1板换房 | 20 |
| B1地源热泵房 | 20 |
| B1无负压泵房 | 20 |
| B1弱电间 | 10 |
| B1发电机房 | 10 |
| B1总配电室 | 40 |
| B1电缆间 | 10 |
| 眼科医院防雷检测点位：362 |

**院区：急救中心**

**地址：银川市兴庆区解放西街429号**

|  |  |
| --- | --- |
| 楼顶接闪带 | 10 |
| 楼面金属广告牌 | 20 |
| 屋顶风机 | 10 |
| 送风机 | 10 |
| 消防排风机 | 10 |
| 电梯机房接闪带 | 4 |
| 电梯机房 | 20 |
| 高位水箱间 | 30 |
| B1-12F配电室  | 48 |
| B1-12F照明配电箱 | 24 |
| 1F监控机房 | 10 |
| B1消防泵房 | 30 |
| B1板换房 | 30 |
| B1地源热泵房 | 30 |
| B1无负压泵房 | 15 |
| B1弱电间 | 20 |
| B1总配电室 | 70 |
| 停车场左侧空调机房 | 15 |
| 停车场右侧制氧机房 | 15 |
| 室外发电机 | 5 |
| 急救中心防雷检测点位：426 |

**院区：宁南医院**

**地址：中卫市海原县海兴开发区人和路与丽景街交汇处**

|  |  |
| --- | --- |
| 检测点位置 | 检测点数量 |
| 门诊楼 |
| 楼顶接闪带 | 10 |
| 楼面金属广告牌 | 20 |
| 屋顶风机 | 10 |
| 送风机 | 10 |
| 消防排风机 | 10 |
| 1F-3F配电室 | 12 |
| CT仪器 | 20 |
| 医技楼 |
| 楼顶接闪带 | 10 |
| 屋顶风机 | 10 |
| 送风机 | 10 |
| 消防排风机 | 10 |
| 1F-3F配电室 | 12 |
| 住院部 |
| 接闪带 | 10 |
| 排烟风机 | 10 |
| 电梯机房 | 20 |
| 排风风机 | 20 |
| 高位水箱间 | 20 |
| 1F-3F配电箱 | 12 |
| 空调机组 | 20 |
| 等电位端子 | 10 |
| 全科楼 |
| 楼顶接闪带 | 10 |
| 屋顶风机 | 10 |
| 送风机 | 10 |
| 消防排风机 | 10 |
| 1F-6F配电室 | 24 |
| 电梯机房 | 20 |
| 空调机组 | 10 |
| 移动医院 |
| 接闪带 | 4 |
| 配电箱 | 4 |
| 等电位端子 | 2 |
| 儿科楼 |
| 楼顶接闪带 | 10 |
| 屋顶风机 | 10 |
| 送风机 | 10 |
| 消防排风机 | 10 |
| 1F-6F配电室 | 24 |
| 电梯机房 | 10 |
| 空调机组 | 10 |
| 宁南医院防雷检测点位总计：444 |
| **全院合计防雷检测点位 3414点** |