宁夏回族自治区人民医院更换维修院本部医技楼二、三层排水管道项目招标公告

为满足医院工作需求，现对医院更换维修院本部医技楼二、三层排水管道项目进行院内招标，欢迎具备相关资质的企业前来报名参加。具体内容如下：

**一、招标内容及要求：**

我院需对院本部医技楼四楼消毒供应中心及三楼下水道进行改造，预算金额为18.15万元，具体工程量清单如下：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 特征描述 | 计量单位 | 工程量 |
| 二楼 |
| ★1 | PE100给水管 | DN160 | m | 65+50 |
| ★2 | PE100给水管 | DN110 | m | 200 |
| ★3 | PE100给水管 | DN80 | m | 60 |
| ★4 | PE100给水管 | DN50 | m | 186 |
| 5 | 铝塑板包管道 | 铝塑板厚度3mm | m2 | 19.44 |
| 6 | 拆除墙裙 | 拆除乳胶漆墙面 9\*1.1恢复：铝塑板+木工板 | m2 | 9.9 |
| 7 | 开洞 | 规格DN65 | 个 | 80 |
| 8 | 地漏 | DN65 不锈钢地漏 | 个 | 56 |
| 9 | 吊架 | 150个 材质4\*4cm\*4mm角铁 | Kg | 300 |
| 10 | 膨胀螺丝 | 12\*120 | 个 | 300 |
| ★11 | 弯头 | 规格50 | 个 | 115 |
| 规格200 | 个 | 5 |
| ★12 | 接头 | 规格160 | 个 | 33 |
| 规格80 | 个 | 10 |
| 规格200 | 个 | 25 |
| 规格110 | 个 | 110 |
| ★13 | 大小头 | 80\*50 | 个 | 17 |
| 110\*160 | 个 | 10 |
| 80\*110 | 个 | 15 |
| 160\*200 | 个 | 2 |
| ★14 | 三通 | 规格50 | 个 | 28 |
| 四通 | 规格50 | 个 | 20 |
| 15 | 堵头 | 规格50 | 个 | 60 |
| 16 | 轻钢龙骨 | 拆除及恢复轻钢龙骨+矿棉板吊顶 | m2 | 450 |
| 17 | 吊件 | 材质：4\*4cm\*4mm角铁 492个 | Kg | 984 |
| 二楼立管 |
| ★18 | PE100给水管 | DN160 | m | 50 |
| 19 | 过墙洞 | DN180 混凝土墙 | 个 | 6 |
| 20 | 路面拆除并恢复 | 拆除大理石路面300\*300；恢复大理石路面 | m2 | 12 |
| 拆除混凝土垫层 厚度15cm恢复：C20混凝土 厚度15cm | m2 | 12 |
| 21 | 土方开挖及回填 | 土方开挖 厚度15cm | m3 | 15.6 |
| 人工回填 夯实 | m3 | 15.6 |
| 22 | 天棚吊顶拆除及恢复 | 拆除：轻钢龙骨及纸面石膏板 | m2 | 15 |
| 恢复： 轻钢龙骨及纸面石膏板 | m2 | 15 |
| 23 | 粉刷 | 腻子二遍 | m2 | 20 |
| 乳胶漆 | m2 | 20 |
| 三楼 |
| 24 | PE100给水管 | DN200 | m | 10 |
| 25 | PE100给水管 | DN160 | m | 37 |
| 26 | PE100给水管 | DN110 | m | 41 |
| 27 | 地漏 | DN100 不锈钢地漏 | 个 | 10 |
| 28 | 开洞 | 规格100 | 个 | 20 |
| 29 | 轻钢龙骨 | 拆除及恢复轻钢龙骨+矿棉板吊顶 | m2 | 189 |

1. **施工日期及要求：**
2. 施工时间：夜间0点至早上7点；
3. 施工工期：25日历天。

**三、资质要求：**

此项目的投标单位在投标时需提交以下资质文件：

（一）营业执照（或事业单位法人证书，或社会团体法人登记证书，或执业许可证）、组织机构代码证和税务登记证或三证合一证件（复印件加盖单位公章）；

（二）法定代表人授权委托书原件；（若投标授权代表为法定代表人，则只需提供法定代表人证明书复印件）；

（三）法定代表人身份证复印件及授权代表身份证复印件；（若投标授权代表为法定代表人，则只需提供法定代表人身份证复印件）；

（四）建筑工程施工总承包三级或三级以上（复印件加盖单位公章）；

（五）序号带★维修材料必须具备产品质量合格证（复印件加盖单位公章）。

**四、评标方式**

评标方式为竞争性谈判。（资质审查合格的投标公司进入价格谈判，最终报价最低的投标公司作为本项目的中标公司）。

**五、标书制作要求**

本招标公告中第“三”项目中要求的所有资质，以及投标报价单（含工程量）共一式四份，采用A4纸胶装，开标现场密封递交。具体详见招标文件。

**六、其他：**

 项目联系人：范老师联系电话：0951-5920184

 报名联系人：彭老师 联系电话：0951-5920221

 开标时间: 2019年9月 30日上午8:30

 开标地点：宁夏回族自治区人民医院党员活动室（银川市金凤区正源北街301号行政楼3楼）；开标地点如有变动另行通知。

宁夏回族自治区人民医院招标办公室

 2019年9月23日